|  |
| --- |
| **广西桂东人民医院输血科改造工程量清单** |
| 项号 | 货物名称 | 提供参考生产厂家（产品制造商） | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计=数量×单价 | 备注 |
| ① | ② | ③＝①×② |
| 1 | **一、地面墙面门窗吊顶基础材料及安装** |
| 2 | 拆原墙体、吊顶 |  | 24砖墙,彩钢板、电线、PVC地板拆除、清理、搬运、运输到 | 150.00  | ㎡ |  |   |  |
| 3 | PVC地板胶 | 洁福地板(中国)有限公司 | 防静电PVC卷材，厚度≧2.0mm，具有良好的耐磨、耐腐蚀、防水、防火阻燃、抗菌、防滑、防潮、耐磨、易清洗、不易起尘与不开裂的性能，含上墙150mm踢脚线 | 130.00  | ㎡ |   |   |  |
| 4 | 隔墙玻镁彩钢板 | 广东华翱板业科技有限公司 | 1.50系列中空玻镁彩钢板A级防火芯材，双面基板面板厚0.426mm,2.夹芯材料为A级无机不燃材料3.中性瓷白玻璃胶填缝4.玻镁芯材成分中“氯”离子含量不能大于1%，以第三方检测机构出具的检测报告复印件为准。5.生产厂家需提供相关机构认证的“安生生产标准化”等级证书复印件。 | 266.00  | ㎡ |   |   |  |
| 5 | 吊顶600\*600铝扣板 | 佛山市曜成创展建材科技有限公司 | 38轻钢龙骨600\*600\*0.8mm厚方形铝扣板； | 123.00  | ㎡ |   |   |  |
| 6 | 半工字铝 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 2.轻钢龙骨结构 | 20.00  | m |   |   |  |
| 7 | 角铝 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 玻镁彩钢板吊顶与隔墙交接处，电泳铝合金；规格：25mm\*25mm\*50mm | 56.00  | m |   |  |  |
| 8 | T字铝 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 玻镁彩钢板吊顶与龙骨处，电泳铝合金；规格：100mm\*28mm\*2.7mm | 20.00  | m |   |   |  |
| 9 | 槽铝底座 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 玻镁彩钢板墙R50系列槽铝底座，电泳铝合金；规格：25mm\*25mm\*50槽铝 | 110.00  | m |   |   |  |
| 10 | R50外圆弧铝线条 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 玻镁彩钢板包柱转角接口处，电泳铝合金；规格：R50外圆弧铝 | 26.00  | m |   |   |  |
| 11 | R50阴弧铝线条 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 彩钢板与彩钢板交接处、彩钢板与地面交接处、彩钢板吊顶与隔墙交接处，电泳铝合金；规格：R50阴弧铝 | 220.00  | m |   |   |  |
| 12 | R50阴弧铝固定底座 | 佛山市南亚中正铝业有限公司 | 彩钢板与彩钢板交接处、彩钢板与地面交接处、彩钢板吊顶与隔墙交接处，电泳铝合金；规格：R50阴弧铝 | 220.00  | m |   |   |  |
| 13 | 彩钢板单开门 | 佛山易众/广州佰朗 | 气密洁净单开门:规格：900\*2100mm;门扇材质：洁净室专用彩钢板，厚度为45mm，其中钢板名义厚度为0.5mm面密度≥23kg/m2，表面平整、光滑，颜色均匀 | 9.00  | 樘 |   |   |  |
| 14 | 传递窗 |  | 不锈钢，600\*600\*600，机械式，带紫外线灯 | 1.00  | 套 |   |   |  |
| 15 | 洁净气密钢化玻璃固定窗 | 佛山易众/广州佰朗 | 规格：1200\*1000，铝合金框包8mm钢化玻璃固定窗 | 4.00  | 套 |   |   |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |   |  |
| 17 | **二、电气设备及安装** |
| 18 | 总配电箱 | 德力西电气有限公司 | 总配电箱:安装方式:中心距地1.5壁挂式安装 | 1.00  | 台 |   |   |  |
| 19 | 照明配电箱 | 德力西电气有限公司 | 照明配电箱:安装方式:中心距地1.5壁挂式安装 | 1.00  | 台 |   |   |  |
| 20 | 设备配电箱 | 德力西电气有限公司 | 设备配电箱:安装方式:中心距地1.5壁挂式安装 | 1.00  | 台 |   |   |  |
| 21 | LED净化平板灯 | 苏州晨峰净化灯具厂 | LED净化平板灯:型号:40w;规格:300\*1200安装形式：吸顶式安装 | 18.00  | 套 |   |   |  |
| 22 | LED净化平板灯 | 苏州晨峰净化灯具厂 | LED净化平板灯:型号:40w规格:300\*600安装形式：吸顶式安装 | 2.00  | 套 |   |   |  |
| 23 | 紫外线灯 | 苏州晨峰净化灯具厂 | 吸顶式安装，30W | 15.00  | 套 |   |   |  |
| 24 | 单联单控开关 | 罗格朗 | 单联单控开关:安装方式:距地1.4m暗装 | 4.00  | 个 |   |   |  |
| 25 | 双联单控开关 | 罗格朗 | 双联单控开关:安装方式:距地1.4m暗装 | 2.00  | 个 |   |  |  |
| 26 | 三联单控开关 | 罗格朗 | 三联单控开关:安装方式:距地1.4m暗装 | 3.00  | 个 |  |   |  |
| 27 | 二三极插座 | 罗格朗 | 二三极插座:安装方式:距地1.4m暗装 | 35.00  | 个 |   |   |  |
| 28 | 带保护接点安装插座 | 罗格朗 | 带保护接点安装插座:安装方式:距地0.9m暗装 | 6.00  | 个 |   |   |  |
| 29 | 铜芯线 | 广西阳工电缆有限公司 | 管内穿线:型号:铜芯ZR-BV-2.5m2 | 900.00  | m |   |  |  |
| 30 | 多股铜芯线 | 广西阳工电缆有限公司 | 管内穿线:型号:铜芯ZR-BV-4m2 | 700.00  | m |   |   |  |
| 31 | 多股铜芯线 | 广西阳工电缆有限公司 | 管内穿线:型号:铜芯ZR-BV-6m2 | 400.00  | m |   |  |  |
| 32 | 电气阻燃线管 | 联塑 | 电气配管:规格:R20；PVC材质 | 220.00  | m |   |  |  |
| 33 | 电气阻燃线管 | 联塑 | 电气配管:规格:R32；PVC材质 | 90.00  | m |  |  |  |
| 34 | 铜芯电缆线 | 广西阳工电缆有限公司 | 铜芯电缆线:型号:铜芯ZR-VV-5\*4m2 | 30.00  | m |   |  |  |
| 35 | 铜芯电缆线 | 广西阳工电缆有限公司 | 铜芯电缆线:型号:铜芯ZR-VV-5\*16m2 | 50.00  | m |   |   |  |
| 36 | 桥架 | 南宁邦腾桥架有限公司 | 规格：150\*100mm含支架、安装、除锈刷漆 | 35.00  | m |   |   |  |
| 37 | 网线 | 安普线缆 | 6类网线，8\*0.57mm2 | 450.00  | m |  |   |  |
| 38 | 电话线 | 安普线缆 | 4\*0.5mm2 | 150.00  | m |  |  |  |
| 39 | 网络插座 | 罗格朗 |  | 10.00  | 个 |   |  |  |
| 40 | 电话插座 | 罗格朗 |  | 5.00  | 个 |   |  |  |
| 41 | 小计 |  |  |  |  |  |   |  |
| 42 | **三、给水排水材料及安装** |
| 43 | PP-R给水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PP-R给水管：规格:DN32类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：热熔连接 | 60.00  | m |   |   |  |
| 44 | PP-R给水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PP-R给水管：规格:DN25类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：热熔连接 | 55.00  | m |   |   |  |
| 45 | PVC排水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PVC排水管：规格:DN110类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：粘接连接 | 16.00  | m |  |   |  |
| 46 | PVC排水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PVC排水管：规格:DN75类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：粘接连接 | 12.00  | m |  |   |  |
| 47 | PVC排水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PVC排水管：规格:DN50类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：粘接连接 | 32.00  | m |   |   |  |
| 48 | 单人洗手盆 |  | 陶瓷洗手盘，感应龙头 | 3.00  | 组 |   |   |  |
| 49 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | **四、生卫间材料及安装** |
| 51 | 卫生间块料楼地面 | 中档品牌 | 300\*300防滑地砖 | 12.85  | m2 |   |  |  |
| 51 | 卫生间楼地面砂石垫层 | 国标产品 | 200mm厚 | 12.85  | m2 |  |   |  |
| 52 | 卫生间砌块墙 | 国标产品 | 墙体厚度:120mm，砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M2.5 | 68.81  | m2 |   |   |  |
| 53 | 卫生间墙面贴砖 | 中档品牌 | 墙体厚度:120mm，砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M2.5 | 48.68  | m2 |   |   |  |
| 54 | 卫生间楼(地)面涂膜防水 | 国标产品 | 2厚聚合物水泥防水涂料 | 61.53  | m2 |   |   |  |
| 55 | 卫生间吊顶天棚 | 中档品牌 | 38系例轻钢龙骨底架，防火铝扣板300\*300\*0.6mm面层 | 12.85  | m2 |   |  |  |
| 56 | PP-R给水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PP-R给水管：规格:DN25类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：热熔连接 | 10.00  | m |   |   |  |
| 57 | PVC排水管 | 广东联塑科技实业有限公司 | PVC排水管：规格:DN50类型:含管道、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒；连接方式：粘接连接 | 10.00  | m |   |   |  |
| 58 | 台式洗脸盆 单冷 | 美洁 |  | 2.00  | 个 |   |   |  |
| 59 | 蹲位大便器 | 美洁 |  | 3.00  | 个 |   |   |  |
| 60 | 小计 |  |  |  |  |  |   |  |
| 61 | 合计 |  |  |