**第三章  项目需求和质量标准**

1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。

2、★ 部分为核心参数，不满足视为无效投标。

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 产品用途与说明 | 实施地点 |
| **电子健康卡建设改造项目** | 1 | 1、按照上级文件所规定的时间节点前完成电子健康卡建设改造工作。  2、采取与市级卡管平台对接（梧州市）—>市级卡管平台与区级卡管平台对接模式。  3、完成医院HIS\LIS\PACS三大业务系统改造。实现用身份证、社保卡、居民电子健康卡三卡并存、通用，取消发放现有就诊卡。 | 广西壮族自治区桂东人民医院 |

**（二）技术规格参数**

1.主要技术参数：

| **序号** | **货物名称** | **技术参数、配置及性能要求** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | His接口费 | 1.办卡处增加发放注册居民电子健康卡功能。2.实现患者用身份证、社保卡、电子健康卡挂号就诊功能。3. 面对患者窗口（挂号、收费处等）使用智能读卡器，兼容居民电子健康卡、身份证、社保卡、社保电子卡。 | **项** | **1** |
| 2 | LIS接口费 | 面对患者窗口（抽血处等）使用智能读卡器，兼容居民电子健康卡、身份证、社保卡、社保电子卡。 | **项** | **1** |
| 3 | PACS接口费 | 面对患者窗口（影像、超声、内镜、病理、心电登记处等）使用智能读卡器，兼容居民电子健康卡、身份证、社保卡、社保电子卡。 | **项** | **1** |
| 4 | 智能读卡器 | 1. 支持1个符合ISO7816标准的SIM卡座。  2. 支持读写符合ISO14443 TYPE A/B标准的非接触IC卡，卡槽寿命20万次；  3. 内置公安部认可的二代证阅读模块，支持读居民二代身份证信息；  4. 操作系统：支持 windows 系统；  5. 状态显示：3个LED指示灯；3个补光灯；  6. 显示屏：3.5寸 TFT液晶屏，320\*240，RGB接口；  7. 通讯接口：USB HID或RS232；  8. 支持4个PSAM卡座；  9. 采用USB口或电源适配器供电，  10. 扫码功能：支持一维、二维码扫码；  11. 蜂鸣器：支持蜂鸣器；  12. 支持内部实时时钟。  13. 可以读写符合《电子健康卡技术规范 第3部分：识读终端--V1.8.9》委托方要求；并提供检测报告。  14. 读写器具备国家质量监督检验检疫总局颁发的IC卡读写机生产许可证。  15. 读卡器需预留外接密码小键盘的接口，支持分离式设计，线缆长度不小于 1.5 米  16. ★每台读卡器包含有一张医保PSAM卡，兼容可读取梧州市社保卡。  17. ★设备要求带聚合身份识别，微信支付，支付宝支付，云闪付二维码支付，电子凭证支付，社保卡支付，支付参数配置，日志管理，账单查询，对账报表和退费等功能。 | **台** | **55** |

2.设备及器械配置单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **产品名称** | **数 量** | **规 格、性能和技术参数** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**（三）基本要求**

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并完全满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，竞标人应提供完整清单。

**（四）商务要求**

1.投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3、被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

**（五）售后服务和服务承诺**

1、为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

4、质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。

5、故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

**二、交货期要求**

签订合同后， 30 天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

**三、交货地点**

交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院 信息科 。

**四、付款方式**

经安装调试验收合格后，付合同款的 90% ，其余  10%  作为质保金， 1 年（根据项目特点定）内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**五、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后10日内签订采购合同。

**六、其他**

单击或点击此处输入文字。

**七、特别说明**

.1如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

2…….

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 低价中标法 确定中标候选人。