**广西壮族自治区桂东人民医院**

检验科天花彩钢板翻修及中央空调整改工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程量名称及工程规格说明** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 一 | 室内装修部分 |
| 1 | 拆除原有生锈天花玻镁彩钢板。 | 1100 | ㎡ |  |  |
| 2 | 更换玻镁彩钢板天花龙骨，天花拉杆（含拉爆螺丝等五金构件）。 | 1100 | ㎡ |  |  |
| 3 | 更换玻镁彩钢板1.玻镁彩钢板厚度5cm，防火等级不低于B1。 | 1100 | ㎡ |  |  |
| 4 | 安装玻镁彩钢板配件 |
| 安装铝质圆弧 | 1000 | 米 |  |  |
| 安装U型槽 | 250 | 米 |  |  |
| 安装铝内90°角码 | 100 | 米 |  |  |
| 定弧胶条 | 300 | 米 |  |  |
| 玻璃胶（24支一件） | 4 | 件 |  |  |
| 自工钉 | 3 | 盒 |  |  |
| 5 | 更换LED平板节能灯1.装在天花彩钢板内 规格120×30cm。 | 60 | 套 |  |  |
| 6 | 人工费 | 1100 | ㎡ |  |  |
| 二 | 室内中央空调整改部分 |
| 1 | 中央空调给排风管，拆安装专用空调隔热保护棉 | 580 | m |  |  |
| 2 | 更换中央空调排风管及风管口（出风）1.风口规格50×50cm 风管长约60cm。 | 70 | 套 |  |  |
| 3 | 更换中央空调排风管及风管口（回风）1.栅栏百叶风口规格120×40cm 风管长约60cm。 | 35 | 套 |  |  |
| 4 | 更换中央空调排水管（ф50管、弯头、直管等附件） | 500 | m |  |  |
| 5 | 人工费 | 500 | m |  |  |
| 三 | 措施项目费 |
| 1 | 材料二次搬运费（吊车吊运、人工搬运） | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 室内脚手架工程费 | 1100 | ㎡ |  |  |
| 3 | 场地维护费、清洁费、垃圾外运费 | 1 | 项 |  |  |
| 四 | 税费（按3%考虑）：（一+二+三）×3% |  |
| 五 | 合计：一+二+三+四 |  |

备注：1.因施工区域有不可拆卸和不可移动的重要检验设备，设备最高处1.85m，彩钢板的安装与拆卸均要求搭设脚手架平台。

1. 因科室的特殊性，计划分区域施工，要求施工单位严格做好场地的临时维护和保证施工期间科室的洁净要求。

3.工程量以实际施工的数量为准，清单仅提供参考。