**第三章  项目需求和质量标准**

**★ 部分为核心参数**：不满足视为无效投标；

**＃部分为重要指标**：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；

**其他为一般指标要求**：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

**一、采购清单和要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **尺寸** |  上控价（元/单位） | **备注** |
| 1 | 电视机 | 32 | 826 | 包含送货，安装费用，挂架费用 |
| 2 | 43 | 1192 |
| 3 | 55 | 1966 |
|  | 65 | 18432 |

1. **技术规格参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **尺寸** | **规 格、性能和技术参数** |
| 1 | 电视机 | 32 | 1.主体参数：非触摸屏，LED显示，2.显示参数：色域值：100%，对比度：3000:1，色域标准：sRGB，32英寸，全高清，屏幕：16:9，亮度：300尼特以上，响应时间：8.5ms，支持格式：1080p/1080i/720p;3.核心参数：系统：coocaa，运行内存：1GB，直下式，WIFI频段：2.4G，CPU核心数：双核，存储内存：8GB;4.外观设计：屏占比：95%>N≥90%，5安装孔距：200\*200mm;5.端口参数：USB2.0接口数1个，HDHI1.4接口数2个；6.待机功率0.5W,电源功率60W，工作电压：220v；7.其他参数：刷屏率60Hz,护眼电视，教育电视、全面屏，分辨率：1366\*768，三级能效。 |
| 2 | 电视机 | 43 | 1.主体参数：非触摸屏，LED显示2.显示参数：色域值：100%，1080P全高清分辨率LED屏，防蓝光，全高清，屏幕：16:9，电视形态：平板；3.核心参数：系统：coocaa，运行内存：1GB，直下式，WIFI频段：2.4G，CPU核心数：双核，存储内存：8GB;4.端口参数：USB2.0接口数1个，HDHI接口数2个，RF输入连接有线电视，AV-IN 1路（RCA）接连机顶盒；5.整机功率74W，工作电压：220v；6.其他参数：刷屏率60Hz,护眼电视，教育电视、全面屏，分辨率：1980\*1080，三级能效。 |
| 3 | 55 | 1.主体参数：非触摸屏，中央处理器：主频1.3GHz 64位2.显示参数：色域值：95.48%，亮度：180nit，响应时间：8ms，防蓝光，全高清，屏幕比例：16:9，屏幕分辨率：3840\*2160，；3.核心参数：系统：coocaa，运行内存：2GB，直下式，WIFI频段：2.4G，CPU核心数：双核，存储内存：16GB;4.端口参数：USB2.0接口数2个，HDHI接口数2个，RF输入连接有线电视，AV-IN 1路（RCA）接连机顶盒；5.整机功率120W，工作电压：220v；6.其他参数：三级能效。 |
| 4 | 65多媒体交互一体机 | 1.屏幕参数：尺寸：65寸，显示区域：1428.48mm(H) \*803.52mm(V)，分辨率:3840 \* 2160，对比度：1200：1，可视角度≥178°，刷新率:60Hz；2.触摸面板参数：4mm防眩光钢化玻璃，红外触控，触摸分辨率：32767（W） \*32767（D），触摸精度：±1mm，响应时间≤10ms，书写方式：手指或非透明物体，支持系统：Android/Windows；3.系统配置：Android版本：Android 11.0，CPU/GPU：A53\*4/Malig52，机身内存：16G ROM，运行内存：2G RAM，内置：蓝牙、wifi，摄像头1200万像素，8阵列麦克风；4.其余参数：约40Kg，输入电源：220V~50/60Hz，功率：约250W，待机功耗≤0.5W，带交流开关。 |

1. **项目产品基本要求**

1.提供的产品必须是具备合法资质的制造商生产的**全新正品**，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和**包拆旧机、安装新机和**调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

6.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

**（四）商务要求**

**1.投标人资格要求**

1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4）本项目不接收联合体投标。

**2.投标产品资格要求**

1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

**3.售后服务和资质**

1）售后资质要求：梧州市设有维修站

2）维修备件必须是原厂备件。

3）质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于该产品联保期。

4）为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

5）故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

6）签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

7）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

8）付款条件（进度和方式）：

经安装调试验收合格后，付合同款的  100 % 。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。

 **三、其他**

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **最低评标价法** 确定中标候选人。