**广西壮族自治区桂东人民医院**

**陪人探视管理系统二期合同**

**甲方：广西壮族自治区桂东人民医院**

**乙方：**

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院 乙方：

电话：0774-2817703 电话：

地址：广西壮族自治区 地址：

梧州市西江四路金鸡冲1号

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

1. **采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、内科楼门禁设备清单** | | | | | | | | | |
| **7、8、9、11楼东边（共4层）** | | |  |  | |  |  |  |  |
| **序号** | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 招标参数 | | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| **1** | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T671M-3XF | 1、支持采用 ≥7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024\*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 2、支持采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 3、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 4、★支持采用热成像测温，分辨率应为 120\*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 5、★支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 6、本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 7、★支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 8、支持测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 9、★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 11、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12、设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 13、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）\*1 ，；RS485\*1；韦根\*1； USB \*2；喇叭扬声器；门锁I/O输出\*1； 门磁I/O输入\*1；报警I/O输出\*1；事件 I/O 输入\*2；PSAM\*1；机械防拆开关\*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口。 | | 台 | 8 |  |  |
| **2** | 双门磁力锁 | 海康威视 | **DS-K4H250PDC** | 1、支持最大静态直线拉力：280kg ± 5%\*2； 断电开锁，满足消防要求； 2、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 3、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 4、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 5、使用环境：室内； 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | | 把 | 1 |  |  |
| **3** | 磁力锁支架 | 海康威视 | **DS-K4H250PDC-LZ** | 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | | 套 | 1 |  |  |
| **4** | 订制不锈钢门闸 | 国产 | 订制 | 选用材料：304不锈钢。 适用场景：通道. 开门方式：90度外开门. 产品重量:护栏整重:19KG. 尺寸：高1450✘宽1450 固定方式:用膨胀螺丝 门锁:电插，承重250KG. | | 台 | 3 |  |  |
| **5** | **小计** | | | | | | | |  |
| **二、外科门禁设备清单** | | | | | | | | | |
| **外科楼10-20层** | | |  |  | |  |  |  |  |
| **序号** | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 招标参数 | | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| **1** | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T671M-3XF | 1、支持采用 ≥7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024\*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 2、支持采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 3、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 4、★支持采用热成像测温，分辨率应为 120\*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 5、★支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 6、本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 7、★支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 8、支持测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 9、★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖竞标人公章予以证明。 10、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 11、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12、设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 13、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）\*1 ，；RS485\*1；韦根\*1； USB \*2；喇叭扬声器；门锁I/O输出\*1； 门磁I/O输入\*1；报警I/O输出\*1；事件 I/O 输入\*2；PSAM\*1；机械防拆开关\*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口。 | | 台 | 22 |  |  |
| **2** | 门禁开关电源 | 海康威视 | **DS-K4H250PDC** | 1、输入电压：176-264VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：12.5A； 4、输出功率：150W； 5、纹波与噪声：120mVp-p； 6、电压调整范围：11.4-13.2V； | | 台 | **5** |  |  |
| **3** | 双门磁力锁 | 海康威视 | **DS-K4H250PDC-LZ** | 1、支持最大静态直线拉力：280kg ± 5%\*2； 断电开锁，满足消防要求； 2、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 3、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 4、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 5、使用环境：室内； 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | | 把 | **9** |  |  |
| **4** | 磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250EC-LZ | 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | | 套 | **9** |  |  |
| **5** | **小计** | | | | | | | |  |
| **三、外科楼21楼污物间** | | | | | | | | | |
| **序号** | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 招标参数 | | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| **1** | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1T105AM | 1、支持不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 2、应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 3、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。 4、发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 5、支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警。 6、支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。 | | 台 | 2 |  |  |
| **2** | 双门磁力锁 | 海康威视 | **DS-K4H250PDC** | 1、支持最大静态直线拉力：280kg ± 5%\*2； 断电开锁，满足消防要求； 2、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 3、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 4、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 5、使用环境：室内； 6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | | 把 | 1 |  |  |
| **3** | 磁力锁支架 | 海康威视 | **DS-K4H250PDC-LZ** | 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | | 套 | 1 |  |  |
| **4** | **小计** | | | | | | | |  |
| **2-11内科楼西边、外科楼9-21层** | | | | | | | | | |
| **序号** | 设备名称 | 品牌 | 型号 | | 招标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| **1** | 华视身份证阅读器 | 华视 | CVR-100UC伦 | | 1、射频技术:完全兼容ISO-14443 TYPE B标准 2、操作系统:Windows XP/7 3、读卡距离:0-75px 4、平均无故障工作时间：≥10000小时 5、产品电源：USB供电 6、产品尺寸：190×125.5×40mm 7、产品重量：＜0.3kg 8、工作温度：0-50℃ 9、其它特点:天线能量输出：天线表面电磁场强度(Hmax)≤7.5A/m rms，天线表面法线方向最大读卡距离处电磁场强度(Hmin)≥1.5A/m rms 可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB等 | **台** | **23** |  |  |
| **小计** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **四、安装人工及调试费** | | | | | | | | | |
| **序号** | 设备名称 | 品牌 | 型号 | | 招标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| **1** | 安装人工、调试费及辅材 |  |  | |  | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计** | | | | | | | |  |
| **1** | 合计 | | | | | | | |  |

1. **合同金额：**

**合同金额为**（大写）： 元整。

**三、交货要求：**

1．交付使用期：自签订合同之日起90个工作日内，完成设备的安装部署、调试和集成工作。

2．交货地点：采购人制定地点

3．交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

4．乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

**四、质量保证及售后服务：**

1． 质量保证期：本项目软硬件质保期从验收合格之日起计算不少于贰年。

2．投标产品必须是全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

3．按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

4．设备发生故障时接到通知后1小时内响应， 4小时内到达现场维修并解决故障。

5．在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6．中标人应负责设备的集成服务工作，由资深工程师和原厂工程师一同实施。

7．其余按厂家标准执行。

**五、合同款支付**

1． 付款进度：货物到达指定地点、安装调试完成，系统正常运行后，中标人开具全额增值税发票及请款函给采购人，采购人将在20个工作日内支付项目款的30%；正常运行两个月后，中标人可申请项目验收，凭双方签署验收合格证明，采购人将在20个工作日内支付项目款的60%；24个月后支付合同总金额的10%（不计利息）。

**六、产权**

1．乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2． 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.1项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

**七、调试和验收**

1．中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。

2． 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3． 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，才可验收。

4．当项目完成供货和竣工集成调试并正式运行2个月后，由中标人向采购人提出项目竣工验收申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。

5． 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

**八、违约责任**

1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2． 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**九、不可抗力事件处理**

1． 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2． 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3． 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十、诉讼**

1． 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

**十一、合同生效及其它**

1． 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

3． 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（公章）：广西壮族自治区 乙方（公章）：

桂东人民医院

代表人： 代表人：

合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日