**第三章  项目需求和质量标准**

**★ 部分为核心参数**：不满足视为无效投标；

**＃部分为重要指标**：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；

**其他为一般指标要求**：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）采购清单**

**1.**数字化X线摄影系统2台（厂家型号：1.PHILIPS Digital Diagnost，出厂编号：0502250；2.日立Radnext50，出厂编号：KC12785302）技术维保一年；

★2.中标单位需承诺负责支付DR本次招标前的维修及配件费用，共0.8万元（此条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效）。

1. **技术规格参数**

1.维保设备：我院在用数字化X线摄影系统2台（厂家型号：1.PHILIPS Digital Diagnost，出厂编号：0502250；2.日立Radnext50，出厂编号：KC12785302）。

2.在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，按一赔十延长保修期。

3.服务内容：技术保修服务，包含不限次数人工、差旅服务及设备更换1000元及以下配件的费用，不含DR设备所有配件（球管、探测器、高压发生器、机架、工作站等），不含第三方附属设备。如需更换配件费用另计。

4.配件要求：投标人更换的所有配件须为合格原厂配件，所更换配件必须是同一型号原厂配件，必须是符合国家有关质量安全标准的合格产品。

5.保养服务要求：每年定期校准和预防性保养至少4次，提供详细书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材为原厂耗材。

6.质量控制：需保证设备全部检测指标达国家标准，能通过相关专业检测。

7.企业配置：投标人具有2名及以上维修工程师（项目负责人除外），要求维修工程师具有原厂、专业公司或权威相关培训机构X线机维修合格培训证书（提供培训证书复印件，原件备查）。

8.服务响应时间：1小时内响应，24小时内达到现场，修复时间一般情况下24小时内，特殊情况下不超过72小时。

**（三）商务要求**

**1、投标人资格要求**

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且营业执照经营范围须包括

医疗器械经营及相关技术服务（提供营业执照扫描件，原件备查）；

（2）投标人具有合法有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；

（3）近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动

（5）本项目不接受联合体投标。

**2、**商务条款要求：

（1）投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标；

（2）以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

**3、付款条件（进度和方式）：**

协议签订后，甲方收到合同款的50%发票后30天内，甲方向乙方支付年度技术保修款50%，￥： 元；合同结束后，甲方收到合同款的50%发票后30天内，甲方向乙方支付年度技术保修款50%，￥： 元。

4、由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。

**三、其他**

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **综合评分法** 确定中标候选人。

**二、评分标准**

**本项目评分总分值为100分。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | | | 权重 |
| 1 | 价格 | | | 20 |
| 2 | 技术 | | | 50 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
| 1 | 服务要求响应情况 | 25 | 投标人对招标人服务要求中的内容逐条进行响应，完全响应招标文件的服务要求的，得25分，每负偏离一项扣5分，扣完为止。  **证明文件：**需按要求提供相关证明资料的，未提供证明材料及提供的证明材料不完整、不清晰的，该条款按负偏离处理。 |
| 2 | 拟安排的项目负责人员情况 | 10 | 投本项目设项目负责人1人，具有该数字化X线机系统的维修培训证书，提供培训证书扫描件，原件备查。完全满足得5分，否则不得分。  投标人有2名及以上维修工程师（项目负责人除外），要求维修工程师具有原厂、专业公司或权威相关培训机构X线机维修合格培训证书（提供培训证书复印件，原件备查）。  完全满足得5分，否则不得分。 |
| 3 | 应急预案 | 10 | 1.针对投标人提供的应急维修方案：  评分标准：  （1）应急维修方案内容全面；  （2）应急维修方案内容具体，表达清晰；  （3）应急维修方案内容针对性强；  满足以上三项要求得10分，满足以上二项要求得5分，满足以上一项要求得3分，其它情况不得分。 |
| 4 | 投标人服务质量承诺 | 5 | 1.保养服务要求：每年定期校准和预防性保养4次，提供详细书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材为原厂耗材。  2.保养服务包括：设备的安全检查、运行状态、影像质量、设备除尘、设备性能检测等全面维护。  3.提供服务热线电话，全年365天24小时开通，并有专人接听。  4.质量控制年检时，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态检测报告。  完全满足以上要求，并提供《服务质量承诺函》得5分，否则不得分。 |
| 3 | 综合实力 | | | 25 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
| 1 | 投标人通过相关认证情况 | 15 | （一）评分内容：  （1）投标人具有质量管理体系认证证书的，得3分；  （2）投标人具有环境管理体系认证证书的，得3分；  （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的，得3分；  （4）投标人提供有相关机构认证的AAA级重合同守信用企业证书，得3分；  （5）投标人提供有相关机构认证的AAA级信用企业证书，得3分。  （二）、评分依据  1.要求提供有效的认证证书作为得分依据。  2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。以上5项得分累计，最高15分。 |
| 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 10 | 提供自招标公告发布往前两年内与本项目相类似维保项目业绩的,每提供1个项目业绩得2分，最高为10分。（以提供服务合同或中标通知单书扫描复印件为准，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。） |
| 4 | 投标人社会责任 | | | 5 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
| 1 | 诚信得分 | 5 | 根据相关的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由本项目评审委员会在评标时通过政府采购网系统查询。 |