**第三章  项目需求和质量标准**

**★ 部分为核心参数**：不满足视为无效投标；

**＃部分为重要指标**：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；

**其他为一般指标要求**：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区桂东人民医院门诊外科综合楼21楼病房改造工程 | | | | | | |
| 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元） | 备 注 |
| **一** | | **病房部分** | | | | |
| 1 | 病房铺PVC地胶板 | 94 | m² |  |  | 同质透心材质，厚度2mm，每面墙有10cm高踢脚线 |
| 2 | 病房地面自流平找平 | 84 | m² |  |  | 含材料人工 |
| 3 | 玻镁彩钢板间隔墙 | 25 | m² |  |  | 板材防火等级A级，厚度≥50mm,彩钢层≥0.4mm，含板材人工，配件、铝圆弧、铝U型槽 |
| 4 | 更换子母门 | 3 | 樘 |  |  | 规格1950mm\*1200mm |
| 5 | 定制病房衣柜 | 15 | ㎡ |  |  | E1级环保优质多层实木板，款式参照现有病房 |
| 6 | 病房天花修复 | 3 | 处 |  |  | 间隔洗手间需拆除部分天花 |
| **二** | | **新建卫生间部分** | | | | |
| 7 | 砌实心砖墙 | 43.8 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 87.6 | ㎡ |  |  | 混合砂浆抹灰 |
| 9 | 铺地板砖 | 10 | ㎡ |  |  | 600\*600陶瓷地砖 |
| 10 | 内墙贴墙砖 | 43.8 | ㎡ |  |  | 300\*600陶瓷墙砖 |
| 11 | 天花吊顶 | 9 | ㎡ |  |  | 300\*300铝扣板0.6mm厚，含龙骨、辅料，感应平板灯 |
| 12 | 地面填高 | 3 | 项 |  |  | 安装蹲式大便器需要将地面抬高23cm |
| 13 | 墙面及地板防水 | 52.8 | ㎡ |  |  | 墙面地面涂聚合物水泥防水涂料1.5mm |
| 14 | 外墙刮腻子 | 43.8 | ㎡ |  |  | 防水腻子刮2遍 |
| 15 | 洗脸盆+石板洗手台 | 3 | 套 |  |  |  |
| 16 | 陶瓷蹲式大便器 | 3 | 套 |  |  | 包括水箱 |
| 17 | 洗脸盆水龙头 | 3 | 套 |  |  | 冷热龙头 |
| 18 | 普通龙头 | 3 | 只 |  |  | 普通冷水龙头 |
| 19 | 排风扇 | 3 | 台 |  |  | 300\*300龙骨天花 |
| 20 | 卫生间双开门 | 3 | 扇 |  |  |  |
| **三** | | **阳台部分** | | | | |
| 21 | 增加阳台门 | 2 | 樘 |  |  | 规格1950mm\*860mm |
| 22 | 窗台加304不锈钢栏杆 | 7 | m² |  |  | 长14m，高50cm |
| 23 | 重新拉空调、照明铜芯线 | 1 | 项 |  |  | 因原有电线从机房接出，按信息科要求要重新从强电房拉线 |
| 24 | 阳台安装碳酸钙板间隔墙(含板材和龙骨) | 14 | m² |  |  | 厚度8cm |
| 25 | 埃特板腻子、打磨、刷乳胶漆 | 28 | m² |  |  | 腻子两遍，乳胶漆一底两面 |
| 26 | 垃圾清理、清洁、材料人工、二次运输 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | **合计（含税金、人工、材料及建筑垃圾运输）** | | | |  |  |

1. **技术规格参数**

1. **项目基本要求**

以工程量清单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准、施工图为验收依据。

安装后必须恢复建筑现状，否则不予验收。

施工工期：20日历天，违约责任：乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按合同总价的1%/天计算违约金。如无不可抗力事件发生，乙方无故拖延工程期限，甲方可随时终止合同，支付已完成工程量的80%工程款给乙方。

**（四）商务要求**

**1、投标人资格要求**

1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4）本项目不接收联合体投标。

5）投标人必须具有室内装饰装修资质。

**2、售后服务和资质**

1）质保期：通过验收之日起不少于1年。

2）施工地点为：广西壮族自治区梧州市万秀区西江三路14-3号（原桂东养老院）

3）付款条件（进度和方式）：

经验收合格后，三十个工作日付合同款的 97% ，其**余3% ，** 壹年（根据项目特点定）内无质量问题后付清。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。

**三、其他**

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用  **最低评标价法** 确定中标候选人。