**第三章  项目需求和质量标准**

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 主要服务内容 | 数量 | 单位 | 上控单价（元） | 上控总价（元） |
| 1 | 弱电拉线工程业务外包 | 弱电布线施工，包括网线、光纤的线路布设、弱电终端面板安装等试工服务及其使用的物料、线材提供 | 1 | 年 | 80000.00 | 80000.00 |
| 合计金额（大写）人民币捌万元整 （小写）￥80000.00  |

1. **技术规格参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目名称及项目特征描述** | **计量** | **工程量** | **金额(元)** |
| **名称** | **技术参数** | **单位** | **上控****单价** | **上控****总价** | **备注** |
| 1 | 配线架 | 24口 | 只 | 1 | 80 | 80 | 　 |
| 2 | 理线架 | 1U | 只 | 1 | 25 | 25 | 　 |
| 3 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 1 | 580 | 580 | 　 |
| （大唐、安普康、普联） |
| 4 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 1 | 380 | 380 | 　 |
| （大唐、安普康、普联） |
| 5 | 电话线 | 四芯线 | 米 | 1 | 1.5 | 1.5 | 　 |
| 6 | 电话线 | 二芯线 | 米 | 1 | 1.2 | 1.2 | 　 |
| 7 | 跳纤 | 1米 | 条 | 1 | 1.5 | 1.5 | 　 |
| 8 | 跳纤 | 3米 | 条 | 1 | 2 | 2 | 　 |
| 9 | 跳纤 | 5米 | 条 | 1 | 3 | 3 | 　 |
| 10 | 跳纤 | 10米 | 条 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 11 | 光纤盒 | 4对 | 个 | 1 | 30 | 30 | 　 |
| 12 | 跳纤 | 15米 | 条 | 1 | 20 | 20 | 　 |
| 13 | 模块 | 网络模块 | 只 | 1 | 15 | 15 | 　 |
| 14 | 模块 | 电话模块 | 只 | 1 | 12 | 12 | 　 |
| 15 | 面板 | 单口面板 | 只 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 16 | 面板 | 双口面板 | 只 | 1 | 15 | 15 | 　 |
| 17 | 面板 | 电话面板 | 只 | 1 | 15 | 15 | 　 |
| 18 | 成品线 | 六类成品线1.5米 | 条 | 1 | 6 | 6 | 　 |
| 19 | 成品线 | 超五类成品线1.5 | 条 | 1 | 3 | 3 | 　 |
| 20 | 成品线 | 电话成品线1.5 | 条 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 21 | 弱电箱 | 4U | 各 | 1 | 50 | 50 | 　 |
| 22 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 | 35 | 35 | 　 |
| 22 | 电话水晶头 | 　 | 盒 | 1 | 20 | 20 | 　 |
| 23 | 底盒 | 86明装底盒 | 只 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 24 | 线管 | PVC | 米 | 1 | 6 | 6 | 　 |
| 25 | 线槽 | PVC | 米 | 1 | 6 | 6 | 　 |
| 26 | 地脚线 | PVC | 米 | 1 | 8 | 8 | 　 |
| 27 | 胶粒 | 国产 | 只 | 1 | 0.1 | 0.1 | 　 |
| 28 | 扎带 | 国产 | 盒 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 29 | 螺丝 | 国产 | 粒 | 1 | 0.1 | 0.1 | 　 |
| 30 | 钢钉 | 国产 | 盒 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 31 | 标签 | 国产 | 张 | 1 | 1.5 | 1.5 | 　 |
| 32 | 管码 | 国产 | 包 | 1 | 25 | 25 | 　 |
| 33 | 开孔 | 国产 | 次 | 1 | 150 | 150 | 　 |
| 34 | **安装调试(按实际施工情况、难易程度定价)** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 熔纤 |  | 芯 | 1 | 30 | 30 | 　 |
| 36 | 安装费用 | 面板、模块、底盒等弱电点 | 点 | 1 | 40 | 40 | 　 |
| 37 | 线路布设 | 室内布线，简易施工；根据实际情况商定，招标限制上限价 | 米 | 1 | 3 | 3 | 定上限价 |
| 38 | 线路布设（室外施工） | 室外高空施工，室内天花板较难施工；根据实际情况商定，招标限制上限价 | 米 | 1 | 6 | 6 | 定上限价 |
| 投标报价合计人民币大写：壹仟陆佰壹拾伍元玖角                          小写：1615.9元 |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 7 天内供货、安装调试完毕。 |

 **（请以表格形式陈列......)**

1. **项目产品基本要求**

1、投标人应保证所提供的货物或服务其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

2、投标总价必须包含设备维修和设备及其配件运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

**（四）商务要求**

**1、投标人资格要求**

1).必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，并具备统一社会信用代码；

2).经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3).有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况；

4).提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（盖章的），提供法人或被授权代表人身份证复印件；

5).能提供经营业绩证明材料；

6).参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

7). 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

8).被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

9).本次招标不接受联合体投标。

**2、投标产品资格要求**

1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

**3、维保服务和资质**

1）保障布设线路正常运行，需及时提供备用安装服务和备用配件。

2）投标人经营范围必须包含本标的涉及的线路施工、物料采购。

3）服务地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

**4、付款条件（进度和方式）：**

按**实际施工工程量结算**，按周期（每个季度或每四个月，已合同约定为准）分批结算付款。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后15个工作日内签订采购合同。

 **三、其他**

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

1、评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **最低评标价** 确定中标候选人。

2、项目需求、质量标准和公司及人员资质等各项条款和要求，投标人必须满足或优于招标文件参数要求（符合或正偏离）；如有不满足或负偏离达的，将导致投标无效。