附件1：
采购需求

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单     
	序号
	服务名称
	主要服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	弱电拉线工程业务外包
	弱电布线施工，包括网线、光纤的线路布设、弱电终端面板安装等试工服务及其使用的物料、线材提供
	1
	年
	80000.00
	80000.00

	项目预算：人民币合计金额（大写）捌万元整，（小写）80000.00元              


（二）具体工程要求
	序号
	项目名称及项目特征描述
	计量
	工程量
	金额(元)

	
	称
	技术参数
	单位
	
	单价限价
	合计限价
	备注

	1
	配线架
	24口
	只
	1
	80
	80
	

	2
	理线架
	1U
	只
	1
	25
	25
	

	3
	网线
	六类网线
	箱
	1
	580
	580
	

	
	
	大唐、安普康、普联或相当于
	
	
	
	
	

	4
	网线
	超五类网线
	箱
	1
	380
	380
	

	
	
	大唐、安普康、普联或相当于
	
	
	
	
	

	5
	电话线
	四芯线
	米
	1
	1.5
	1.5
	

	6
	电话线
	二芯线
	米
	1
	1.2
	1.2
	

	7
	跳纤
	1米
	条
	1
	1.5
	1.5
	

	8
	跳纤
	3米
	条
	1
	2
	2
	

	9
	跳纤
	5米
	条
	1
	3
	3
	

	10
	跳纤
	10米
	条
	1
	5
	5
	

	11
	光纤盒
	4对
	个
	1
	30
	30
	

	12
	跳纤
	15米
	条
	1
	20
	20
	

	13
	模块
	网络模块
	只
	1
	15
	15
	

	14
	模块
	电话模块
	只
	1
	12
	12
	

	15
	面板
	单口面板
	只
	1
	10
	10
	

	16
	面板
	双口面板
	只
	1
	15
	15
	

	17
	面板
	电话面板
	只
	1
	15
	15
	

	18
	成品线
	六类成品线1.5米
	条
	1
	6
	6
	

	19
	成品线
	超五类成品线1.5
	条
	1
	3
	3
	

	20
	成品线
	电话成品线1.5
	条
	1
	5
	5
	

	21
	弱电箱
	4U
	各
	1
	50
	50
	

	22
	水晶头
	六类水晶头
	盒
	1
	35
	35
	

	22
	电话水晶头
	
	盒
	1
	20
	20
	

	23
	底盒
	86明装底盒
	只
	1
	5
	5
	

	24
	线管
	PVC
	米
	1
	6
	6
	

	25
	线槽
	PVC
	米
	1
	6
	6
	

	26
	地脚线
	PVC
	米
	1
	8
	8
	

	27
	胶粒
	国产
	只
	1
	0.1
	0.1
	

	28
	扎带
	国产
	盒
	1
	10
	10
	

	29
	螺丝
	国产
	粒
	1
	0.1
	0.1
	

	30
	钢钉
	国产
	盒
	1
	10
	10
	

	31
	标签
	国产
	张
	1
	1.5
	1.5
	

	32
	管码
	国产
	包
	1
	25
	25
	

	33
	开孔
	国产
	次
	1
	150
	150
	

	34
	安装调试(按实际施工情况、难易程度定价)
	
	
	
	
	

	35
	熔纤
	
	芯
	1
	30
	30
	

	36
	安装费用
	面板、模块、底盒等弱电点
	点
	1
	40
	40
	

	37
	线路布设
	室内布线，简易施工；根据实际情况商定，招标限制上限价
	米
	1
	3
	3
	

	38
	线路布设（室外施工）
	室外高空施工，室内天花板较难施工；根据实际情况商定，招标限制上限价
	米
	1
	6
	6
	

	投标报价按统一一个折扣率报价。

	项目实施时间(工期或供期)：合同期限内，收到甲方工单通知后 7 天内供货、施工、安装调试完毕。



二、商务要求
1.保障布设线路正常运行，需及时提供备用安装服务和备用配件。
2.投标人经营范围必须包含本标的涉及的线路施工、物料采购。
3投标总价必须包含设备维修和设备及其配件运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
4.服务地点为：广西壮族自治区桂东人民医院
5.付款条件（进度和方式）：按实际施工工程量结算，按季度付款，工程验收合格后，采购人收到发票及请款材料后10个工作日内，支付上一季度的工程量款到成交供应商账户。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
三、评审方法
[bookmark: _GoBack]本项目采用统一一个折扣率报价（报价折扣率有效区间：0＜折扣率≤100%，超出按无效响应处理），折扣率报价只保留小数点后一位数（小数点后一位数只能是0或5，即90.5%、90%等），结算单价=项目上控价×成交折扣率，结算价款=实际工程量×结算单价。
例如某成交供应商的成交折扣率为90%，则结算单价=上控价×90%。
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 最低评标价，即最终评审报价折扣率最低的中标。

