附件1：
采购需求
说明：1.所有技术规格参数要求及商务要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）工程预算清单 
	序号
	工程清单内容
	单位
	数量
	单项上控价（元）
	备    注

	一
	30床改造
	
	
	
	

	1
	安装家居岩板
	m²
	75
	14250
	环保ENF级、厚度≥8mm，含木条、玻璃胶等五金付件；中等档次，满足室内防火要求

	2
	安装铝集成板（用于天花）
	m²
	35
	5985
	含基层龙骨、焊条、拉爆等五金付件、天花造型；规格1220×2440mm，厚度≥0.9mm

	3
	现场订制衣柜
	m²
	11
	9680
	考虑中等档次，按投影面积，材质：多层实木板，含五金

	4
	现场订制更换衣柜门
	m²
	4.8
	2376
	考虑中等档次，按展开面积，材质：多层实木板，含五金

	5
	更换环保生态门
	樘
	2
	5000
	子母门，入户门和阳台门（含门套）  规格1200×2050、安装门边水泥沙填缝、修补门边

	6
	更换卫生间门
	樘
	1
	900
	铝合金拉丝钢化玻璃门、规格800×1980、含拆除、安装、发泡胶填缝、修补门边

	7
	安装天花灯带、背景墙灯带
	m
	20
	1600
	灯带规格：LED低压灯带24V，120珠/m，4000K中性白光;配铝槽、防尘盖板、驱动电源、辅材;含布线、裁切、安装调试;中等档次，满足室内防火要求。

	8
	安装天花吊顶筒灯
	盏
	9
	450
	规格：LED防眩筒灯，开孔75mm，功率7-9W，Ra≥90,4000K中性白光;含灯具、辅材、吊顶开孔安装接线调试;中等档次品牌，适配医院室内。

	9
	更换开关、底盒、室内电线等电施构件
	项
	1
	2000
	包干室内天花、灯带、筒灯等开关、电线更换(二三插、开关、各8只，华光铜芯线2.5m²200米，1.5m²200米)等五金附件

	10
	拆除工程（含天花、衣柜、门、墙面、地面等全部旧装饰拆除）、垃圾清运及成品保护
	项
	1
	1000
	含装修材料的运费及清理费

	二
	
	
	
	43241.00
	

	三
	31床改造
	
	
	
	

	1
	安装家居顶墙板
	m²
	85
	16150
	环保ENF级、厚度≥8mm，含木条、玻璃胶等五金付件；中等档次，满足室内防火要求

	2
	安装集成天花板
	m²
	40
	6840
	含基层龙骨、焊条、拉爆等五金付件、天花造型；规格1220×2440mm，厚度≥9mm

	3
	现场订制衣柜
	m²
	12
	10560
	考虑中等档次，按投影面积，材质：多层实木板，含五金

	4
	现场订制更换衣柜门
	m²
	5
	2475
	考虑中等档次，按展开面积，材质：多层实木板，含五金

	5
	更换环保生态门
	樘
	2
	5000
	子母门，入户门和阳台门（含门套）  规格1200×2050、安装门边水泥沙填缝、修补门边

	6
	更换卫生间门
	樘
	1
	900
	铝合金拉丝钢化玻璃门、规格800×1980、含拆除、安装、发泡胶填缝、修补门边

	7
	安装天花灯带、背景墙灯带
	m
	30
	1200
	灯带规格：LED低压灯带24V，120珠/m，4000K中性白光;配铝槽、防尘盖板、驱动电源、辅材;含布线、裁切、安装调试;中等档次，满足室内防火要求。

	8
	安装天花吊顶筒灯
	盏
	10
	500
	规格：LED防眩筒灯，开孔75mm，功率7-9W，Ra≥90,4000K中性白光;含灯具、辅材、吊顶开孔安装接线调试;中等档次品牌，适配医院室内。

	9
	更换开关、底盒、室内电线等电施构件
	项
	1
	2000
	包干室内天花、灯带、筒灯等开关、电线更换(二三插、开关、各8只，华光铜芯线2.5m²200米，1.5m²200米)等五金附件

	10
	拆除工程（含天花、衣柜、门、墙面、地面等全部旧装饰拆除）、垃圾清运及成品保护
	项
	1
	1000
	含装修材料的运费及清理费

	四
	小计
	
	
	46625.00
	

	五
	三+四 合计（元）
	
	
	89866.00 
	

	项目预算控制价
	89866.00
	



（二）基本要求
1.本项目为医院诊疗区域装修改造，施工必须符合《建筑内部装修设计防火规范》《医院建筑设计规范》《室内装饰装修工程质量验收标准》；强弱电、给排水管线符合医用建筑专用规范。
2.施工要求：施工降噪、防尘、封闭围挡；动火、用电施工须提前向甲方报备；所有主材进场前提供样品交甲方审核，未经审核材料不得 进场施工。
3.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
4.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
5.投标总价为包干价，包含货物本体、包装、运输、装卸、现场安装、调试、检测、培训、辅材耗材、质保维修、税金、垃圾清运、验收等完成本项目全部内容的一切费用，采购人无需额外支付任何费用。
6.投标人提供的三包及售后服务不得低于国家法定三包标准、本项目质保要求；若原厂售后标准低于本文件要求，以本文件为准。
二、商务要求
1.质保服务要求
1）质保期：自工程整体竣工验收合格之日起计算，严格执行《建设工程质量管理条例》法定最低保修期限： ① 卫生间、墙面、地面防水防渗工程：不少于5年； ② 室内装修、电气管线、给排水管道安装工程：不少于2年； 质保期内出现非采购人使用不当造成的质量缺陷，成交供应商免费提供人工、材料维修更换；原厂售后标准低于本文件要求的，以本文件为准。
2.项目地点：梧州市万秀区西江四路23号广西壮族自治区桂东人民医院。  
[bookmark: _GoBack]3.工期：30天内  
4.付款条件（进度和方式）：
分期付款：签订合同后，全部工程清单内容施工完毕并验收合格后，凭双方签署验收合格书，采购人按照政府规定时间内支付，第一期：采购人支付合同总金额的97% ；第二期：交付后十二个月，经中标方书面申请，采购人支付合同总金额的 3%（不计利息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
5.合同签订：中标人应当自公示结束后25日内与采购人签订采购合同。
三、特别说明
如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。


