附件1
 
采购需求

说明：
1.所有的技术及商务条款均为实质性条款，如有负偏离或不响应的，则投标文件无效。
2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单
1.本采购项目包括高清网络摄像头合计43个，另外包含配套的NVR、存储硬盘、POE交换机及全套辅材、施工，具体安装清单及要求：
	序号
	设备名称
	设备型号
	设备主要参数
	数量
	备注

	一、病区治疗室部分

	1
	录像机
	
	监控硬盘录像机32路8盘位兼容≥10T监控硬盘支持≥800万摄像网络监控主机
	1
	

	2
	硬盘
	监控级硬盘
	容量≥10TB、转速7200rpm
缓存≥512MB、STAT接口
	8
	

	3
	摄像头
	
	监控摄像头≥200万2K高清全彩夜视poe供电AI人形检测可对讲室内半球
	25
	

	4
	网线
	超五类性能千兆
	原装非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线网络监控布线305米（箱）
	3
	

	5
	
	安装
	拉线，安装
	25
	

	6
	设备托架
	
	
	1
	

	二、医保科要求部分

	7
	摄像头
	
	监控摄像头≥200万2K高清全彩夜视poe供电AI人形检测可对讲室内半球
	4
	

	8
	硬盘
	监控级硬盘
	容量≥8TB、转速5400rpm
缓存≥256MB、STAT接口
	4
	

	9
	硬盘
	监控级硬盘
	容量≥6TB、转速5400rpm
缓存≥256MB、STAT接口
	5
	

	10
	网线
	超五类性能千兆
	原装非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线网络监控布线305米（箱）
	1
	

	11
	
	安装费用
	拉线，安装
	
	

	三、养老院旧址病案库要求部分

	12
	录像机
	
	监控硬盘录像机16路8盘位兼容≥10T监控硬盘支持800万摄像网络监控主机
	1
	

	13
	硬盘
	监控级硬盘
	容量≥10TB、转速7200rpm
缓存≥512MB、STAT接口
	2
	

	14
	摄像头
	
	监控摄像头≥400万2K高清全彩夜视poe供电AI人形检测可对讲室内半球
	1
	

	15
	摄像头
	
	监控摄像头≥400万2K高清全彩夜视poe供电AI人形检测可对讲室外枪式
	7
	

	16
	交换机
	
	交换机16口POE 18口全千兆交换机网线分流网络集线分线器金属外壳POE交换机
	1
	

	17
	网线
	超五类性能千兆
	原装非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线网络监控布线305米（箱）
	2
	

	18
	机箱
	网络机柜
	4U，600宽、450深、高240
	1
	

	19
	网线
	超五类性能千兆
	原装非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线网络监控布线305米（箱）
	2
	

	20
	
	安装费用
	拉线，安装
	
	

	四、食堂需求部分

	21
	录像机
	
	监控硬盘录像机16路8盘位兼容≥10T监控硬盘支持800万摄像网络监控主机
	1
	

	22
	硬盘
	监控级硬盘
	容量≥10TB、转速7200rpm
缓存≥512MB、STAT接口
	1
	

	23
	摄像头
	
	监控摄像头≥400万2K高清全彩夜视poe供电AI人形检测可对讲室外枪式
	4
	

	24
	摄像头
	
	监控摄像头≥400万2K高清全彩夜视poe供电AI人形检测可对讲室内半球
	2
	

	25
	网线
	超五类性能千兆
	原装非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线网络监控布线305米（箱）
	1
	

	26
	
	安装费用
	拉线，安装
	
	

	说明：1.本项目预算116385.00元，投标总报价不得超过限价，超出限价按无效投标处理；
2.报价为全包干总价，包含设备、辅材、运输、人工、布线、安装、调试、垃圾清运、税费、质保、上门售后等全部费用，后期无任何增项费用。


 
 
二、商务要求
（一）安装要求 
1.中标单位进场前自行现场勘测，出具点位分布图、线路施工图需交采购人审核后方可施工；
2.摄像头安装角度需精准覆盖采购人指定点位，无逆光、无遮挡、无盲区、无监控死角；
3.支持内网访问，可导出视频作为检查、纠纷取证材料；
4.设备离线、摄像头遮挡自动弹窗告警，方便安保日常巡检；
5.系统预留扩容通道，后续新增点位可直接接入现有平台。
6.强弱电分离布线，库房、科室线路套管防护，避免线路老化短路隐患；
7.施工全程做好采购人安装区域的成品保护，完工清理全部包装、废料、粉尘垃圾；
8.竣工后统一对摄像头按采购人要求命名分区，建立点位台账。
9.全天24小时连续录像，回放画面清晰可识别人员、物品；
10.所有设备、材料、施工方案符合《安全防范工程技术标准》、医院安防管理规范，无参数负偏离。
11.系统7×24小时不间断稳定运行，兼容院内现有安防管理平台，统一预览、回放、设备管理。
12.施工走线隐蔽规整，室内走吊顶/线槽，室外金属套管防水防护，完工无杂乱外露线路。
12.中标单位施工期间服从采购人各科室管理，遵守消防安全、人员进出管理规定。
（二）售后服务要求
1.整体项目整机质保2年，质保期内设备、辅材非人为损坏免费更换、免费上门维修；
2.故障响应：院内报修2小时内电话响应，24小时技术人员到场处置；
3.项目完工后免费开展1次操作培训，教会采购人查看回放、导出录像、简单故障排查；
4.终身提供远程技术指导，质保期满后仅收取配件成本费。
（三）付款方式
付款条件：全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，乙方开具全额发票给甲方，甲方收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到乙方账户。验收合格第 12个月后，甲方收到乙方的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到乙方账户（不计利息）
（四）其他
1.合同签订：采购人和中标人应当自成交通知书发出后7日内签订采购合同。
[bookmark: _GoBack]2.签订合同后，中标方需在23个自然日内全部完工并通过试运行验收；如出现逾期完工，则每延期1天，扣除合同总金额3%作为违约金，逾期超3天院方有权单方面终止合同，不予支付任何款项，所有的经济损失由中标方承担。
3.验收标准
完工后，由中标人向采购人提出验收申请，双方按以下标准进行验收：
（1）72小时试运行，全部44台摄像头在线稳定，无卡顿、断录、模糊现象；
(2)调取任意时段录像，存储完整，可正常回放历史视频；
(3)布线规整、设备安装牢固，科室现场无施工遗留垃圾；
(4)提交全套竣工资料：点位图纸、设备清单、产品合格证、硬盘存储测算表、操作培训手册；
三、其他
1.如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，采购人将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。
四、评标方法与定标原则
项目评审将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用最低评标价法确定中标候选人。


