附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院体检车遮阳棚安装工程量清单** | | | | | | | |
| **序号** | **工程项目特征与描述** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
|  | **一、顶棚部分** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐力板透明瓦（湖蓝色5mm厚） | 4400\*1380/件 | 282.4 | m2 |  |  | 用于棚顶 |
| 2 | PVC滴水线（含固定构件） | 4.4M/件 | 62 | 件 |  |  | 用于棚顶 |
| 3 | 冷轧镀锌圆管 | Φ5冷轧镀锌圆管0 6m/条 | 21 | 条 |  |  | 用于棚顶 |
| 4 | 冷轧镀锌圆管 | Φ25 6m/条 | 21 | 条 |  |  | 用于棚顶 |
| 5 | 冷轧镀锌方通 | 30\*50 6m/条 | 50 | 条 |  |  | 用于棚顶 |
| 6 | 扁钢 | 40\*4 6m/条 | 60 | 条 |  |  | 用于棚顶 |
|  | **二、侧立面部分** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冷轧镀锌圆柱管 | Φ76 6m/条 | 8 | 条 |  |  | 用于两侧立柱 |
|  | **三、配件、人工、垃圾清运** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室外防晒隔热卷帘 | 3.75\*4 | 15 | m2 |  |  | 用于停放车头处 |
| 7 | 其他配件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 安装人工费用 |  | 280 | m2 |  |  |  |
| 9 | 清理垃圾、运输 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| **小写小计(元）** | | | | | |  |  |
|  | **税金及管理费** | | | | |  |  |
|  | **小写合计** | | | | |  |  |





