|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 设备配置 | |
| 主 要 硬 件 | 显示屏体 | P2室内全彩 | m2 | 24 |  |  | 8M\*3M |
| 灵星雨控制系统 | 802发送卡 | 块 | 1 |  |  |  |
| 802接收卡 | 块 | 12 |  |  |  |
| 功放音响 | MATRX专业广播系统（2个音柱定压功放） | 套 | 1 |  |  |  |
| 控制计算机 | 联想 | 台 | 1 |  |  |  |
| 钢构 | 钢结构加外部装饰安装 | 项 | 24 |  |  |  |
| 供电系统 | 10KW配电柜(含避雷系统) | 套 | 1 |  |  |  |
| 视频处理器 |  | 台 | 1 |  | |
| 软件 | 控制软件 | LED演播室 | 套 | 1 |  | |  |
|  | 2年质保服务 | 全天侯接报，48小时内解决问题,质保期内的维修维护不再收取任何人工、材料及差旅费（人为损坏和不可抗力除外） | 项 | 1 |  | |  |
| **小计：** | | | | |  | |  |
| **6%税金：** | | | | |  | |  |
| **合计：** | | | | |  | |  |

工程造价与参数