|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广西梧州桂东医院门诊楼顶楼会议室改造工程预算表** | | | | | | | |
|
| 工程名称：门诊楼顶楼会议室改造工程 | | | | | | | |
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数量 | 人工单价 | 主要材料 | 金额 | 说明 |
| 破拆部分 | | | | | | | |
| 1 | 拆原有硅酸板天花 | ㎡ | 138.00 |  |  |  | 因原天花底，要抬升。 |
| 2 | 拆舞台上原有空调风管 | M | 11.50 |  |  |  | 因原有风管高度太低。 |
| 3 | 拆控制室观察窗 | 个 | 1.00 |  |  |  | 原有砖墙、装饰板。600\*800 |
| 4 | 拆舞台原有喷淋管 | 工 | 2.00 |  |  |  | 因原有喷淋管高度要抬升。 |
| 5 | 拆原有舞台地面电插 | 个 | 6.00 |  |  |  | 因要改为暗装插座 |
| 6 | 清理破拆天花、风管、观察窗等垃圾 | 项 | 1.00 |  |  |  | 清理到楼下指定位置 |
| 7 | 请车运走 | 车 | 5.00 |  |  |  | 含装车人工、车费 |
|  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 装饰部分 | | | | | | | |
| 1 | 观察窗水泥、沙批边 | M | 1.20 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金观察窗 | ㎡ | 1.50 |  |  |  | 8厘钢化玻璃 |
| 3 | 轻钢龙骨硅酸板天花 | ㎡ | 138.00 |  |  |  | 含材料、人工 |
| 4 | 轻钢龙骨、硅酸板材料上楼运费 | ㎡ | 138.00 |  |  |  | 含人工、车费 |
| 5 | 舞台面新做1.2厚强化木地板 | ㎡ | 50.00 |  |  |  | 大自然DZ131 |
| 6 | 舞台边安装不锈钢收口 | M | 13.00 |  |  |  | 250公分宽 |
| 7 | 10M2铜芯线主线入控制室 | M | 60.00 |  |  |  | 华光线 |
| 8 | 4M2铜芯线 | M | 100.00 |  |  |  | 华光线 |
| 9 | 2.5M2铜芯线 | M | 300.00 |  |  |  | 华光线 |
| 10 | 1.5M2铜芯线 | M | 100.00 |  |  |  | 华光线 |
| 11 | 天花36W LED筒灯 | 个 | 18.00 |  |  |  | 含材料、人工 |
| 12 | 筒灯开孔 | 个 | 20.00 |  |  |  | 人工 |
| 13 | 改空调风管风口 | 个 | 2.00 |  |  |  | 0.8厚镀锌铁管 |
| 14 | 空调风嘴 | 个 | 2.00 |  |  |  | 含材料、人工 |
| 15 | 增加喷淋管 | M | 26.00 |  |  |  | 含材料、人工 |
| 16 | 增加喷淋头 | 个 | 6.00 |  |  |  | 含材料、人工 |
| 17 | 增加烟感 | 只 | 4.00 |  |  |  | 含材料、人工 |
| 18 | 刮腻子 | ㎡ | 180.00 |  |  |  | 含两遍多乐士腻子 |
| 19 | 刷涂料 | ㎡ | 180.00 |  |  |  | 含两遍多乐士墙涂 |
| 20 | 完工清理卫生 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 以上合计： |  |  |
|  |  |  |  |  | 6%税金： |  |  |
|  |  |  |  |  | 总计： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1、本预算按单价施工、按实际发生量结算，施工在材料不变的前提下，不得改变单价； | | | | | |  |
|  | 2、本预算不含施工用水电费用。 | | | | | |  |
|  | 3、若发生增加工程，须双方商定后再进行施工 | | | | | |  |
|  | 4、本预算不包含施工办证费，施工手续由业主方办理。 | | | | | |  |