**广西桂东人民医院**

**宿舍区15栋、17栋、20栋天面瓦翻修工程量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目工程 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 拆除天面旧铁瓦（含外运、清理） | m2 | 1200 |  |  |  |
| 2 | 天面瓦镀锌方管更换（规格4x6，厚1.5cm，每条安装距离80cm） | 条 | 460 |  |  |  |
| 3 | 安装镀锌铁瓦（蓝色、厚0.42cm） | m2 | 1200 |  |  |  |
| 4 | 天面铁架粉刷防锈油漆（1道防锈红漆，1道银漆） | m2 | 1200 |  |  |  |
| 5 | 安装镀锌铁瓦人工费 | m2 | 1200 |  |  |  |
| 6 | 镀锌瓦安装五金附件（焊条、拉钉、发泡胶、螺丝等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 材料垂直运输费（按吊机吊运考虑） | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 楼顶建筑垃圾清理及外运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：宿舍区15栋（6层）、17栋（8层）、20栋（7层）楼均为老旧小区没有电梯。