**第三章  项目需求和质量标准**

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）采购需求：**

广西壮族自治区桂东人民医院贺州分院网络专线业务接入建设项目；本次服务范围:建设跨地市（A端：桂东人民医院梧州总院/梧州万秀区西江四路金鸡冲1号，B端：贺州市八步区人民医院）数据专线1条，带宽1000M，上下行速率稳定在1000Mbit/s；建设本地（A端：贺州市八步区人民医院，B端：贺州市卫校附属医院）数据专线1条，带宽500M，上下行速率稳定在500Mbit/s；建设卫生专网专线2条（贺州市八步区人民医院、贺州市卫校附属医院各1条），带宽100M，上下行速率稳定在100Mbit/s，卫生专网专线要求能访问贺州市及自治区政务及医保等系统。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务期限 | 服务费用（元） |
| 1 | 1000M跨地市数据专线 | 1条 | 1年 |  |
| 2 | 500M本地数据专线 | 1条 | 1年 |  |
| 3 | 100M卫生专网专线 | 2条 | 1年 |  |
| 说明： |

1. **技术规格参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **主要参数及说明** | **单位** | **数量** |
| 1 | 1000M跨地市数据专线 | 1.点对点数字电路专线或裸光纤通信线路。要求独立网络通道，不接受任何基于互联网的虚拟线路。所需传输及配套设备由投标人提供。2.带宽要求1000M，上下行速率稳定在1000Mbit/s，线路类型为MSTP/PTN等的传输电路。3.免费提供1年售后服务。 | 条 | 1 |
| 2 | 500M本地数据专线 | 1.点对点数字电路专线或裸光纤通信线路。要求独立网络通道，不接受任何基于互联网的虚拟线路。所需传输及配套设备由投标人提供。2.带宽要求500M，上下行速率稳定在500Mbit/s，线路类型为MSTP/PTN等的传输电路。3.免费提供1年售后服务。 | 条 | 1 |
| 3 | 100M卫生专网专线 | 1.点对点数字电路专线或裸光纤通信线路。要求独立网络通道，不接受任何基于互联网的虚拟线路。所需传输及配套设备由投标人提供。2.带宽要求100M，上下行速率稳定在100Mbit/s，线路类型为MSTP/PTN等的传输电路。3.免费提供1年售后服务。 | 条 | 2 |

1. **项目基本要求**

建设跨地市（A端：桂东人民医院梧州总院/梧州万秀区西江四路金鸡冲1号，B端：贺州市八步区人民医院）数据专线1条，带宽1000M，上下行速率稳定在1000Mbit/s；建设本地（A端：贺州市八步区人民医院，B端：贺州市卫校附属医院）数据专线1条，带宽500M，上下行速率稳定在500Mbit/s；建设卫生专网专线2条（贺州市八步区人民医院、贺州市卫校附属医院各1条），带宽100M，上下行速率稳定在100Mbit/s，卫生专网专线要求能访问贺州市及自治区政务及医保等系统。要求签订合同后20个工作日内完成全部专线接入建设及调试。

**（四）商务要求**

**1、投标人资格要求**

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具备独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）投标人基本资格条件：在中华人民共和国境内登记注册具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或承诺在成交后可取得具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的基础电信运营商授权的供应商；投标人必须为基础电信运营商或其分支机构或具有网络信息传输服务经营资格，或者是与基础电信运营商针对本项目签订有通信线路租用协议的供应商，具有独立承担合同服务履行能力的合法供应商；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

（5）本项目不接受联合体投标。

**2、服务要求**

（1）在服务期限内中标供应商应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的《电信服务标准》的链路质量要求，保证所提供的线路畅通及安全使用。

（2）如有新增或扩容线路的，新增、扩容必须等于或低于同等价格提供线路**（投标时要求投标人提供承诺函并加盖公章）**。

（3）中标供应商必须承诺服务期内资费按国家出台的优惠价格调整，调整周期以年为单位。

（4）网络质量要求单条端到端链路可用率≥99.90%。

（5）单条端到端链路故障率≤1次/个月、所有端到端网络累计障率≤4次/1个月。

（6）所有链路全程提供点对点独享带宽，全程不进行IP层转发，链路质量应符合国家相关标准和规定。

（7）为保障院区间专线通信故障时能及时处理，中标供应商应提供7X24小时售后服务响应。

（8）除不可抗力因素外（不可抗力的因素定义：（a）自然灾害、如台风、洪水、冰雹、地震；（b）政府行为，如征收、征用；（c）社会异常事件，如罢工、骚乱。），对城区内端到端链路：在故障发生时，用户提出申告后1小时内响应，2小时内到现场，4小时内恢复。对城区到乡镇端到端链路：在故障发生时，要求用户提出申告后1小时内响应，4小时内到现场，8小时内恢复。

（9）因乙方责任造成网络接入连续阻断一天以上的，乙方给予甲方补偿阻断天数的相等使用时间，乙方不承担因网络中断引起的其他责任。

**3.服务期限：**

本次招标采购的服务期限为 壹 年整。

**4.付款方式：**

完成建设并开通使用后，按月分12期支付，即按一个月为一期，每月20日支付当期/月服务费（大写）：XXXXX圆整（¥ XXXXX.00 元）。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。

1. **其他**

无

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购服务技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **最低评标价法**确定中标候选人。