**第三章  项目需求和质量标准**

★部分为核心参数：不满足视为无效投标；

＃部分为重要指标：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；

其他为一般指标要求：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

1. **采购清单、技术规格参数、质量标准和要求**

**（一）**A项目名称：病理科荧光原位杂交（FISH）实验室定制试验台

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | A项目 | 单位 | 数量 | 上控单价(元) | 备注★ |
| 1 | 定制试验台 | 张 | 1 | 4000.00 | 选用全钢木定制，优质五金配件，耐磨、防潮、防水、防腐，尺寸:1800mm\*680mm\*800mm |
| 2 | 定制转角型带水槽试验台一张 | 张 | 1 | 12500.00 | 选用全钢木定制，优质五金配件，耐磨、防潮、防水、防腐，三合一，尺寸:2020mm\*680mm\*800mm,尺寸:930mm\*930mm\*800mm,尺寸:1220mm\*680mm\*800mm |

**（二）A项目技术规格参数要求：**

1、所有材料符合国家标准，行业要求，质量三包，质保两年，并提供长期维修保养服务。

2、试验台选用全钢木定制，试验台尺寸误差值±20mm，优质五金配件，要具有：耐磨、防潮、防水、防腐；

3、包工包料包配送包安装调试。

4、中标商家，应先拿试验台桌面板材料到科室进行核实，到科室实地复核尺寸，拿颜色图案卡到科室做选择，后再开工制作，要求15天内完成。

**B**项目名称：（一）病理科购买会议桌椅、办公桌，定制木柜、组合柜；（二）血液科定制一批木柜、储物柜。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | B项目 | 单位 | 数量 | 上控单价(元) | 备注★ |
| 1 | 病理科-1.2米电脑办公桌 | 张 | 2 | 2200.00 | 材料:E1级环保多层板，配主机托，尺寸:1200mm\*600mm\*750mm |
| 2 | 病理科-文件柜子 | 张 | 1 | 2800.00 | 材料:E1级，环保多层板，尺寸:1250mm\*2200mm\*300mm |
| 3 | 病理科-定制组合柜 | 张 | 1 | 4500.00 | 材料:E1级，环保多层板，尺寸:4100mm\*800mm\*260mm,尺寸:1600mm\*600mm\*260mm |
| 4 | 病理科-电脑转椅 | 张 | 8 | 2400.00 | 可升降电脑椅，座椅及背靠采用朔料皮革材质，5脚滚轮优质五金椅脚 |
| 5 | 病理科-会议桌 | 张 | 1 | 2400.00 | 采用绿色环保高密度板，抗硬度性能良好具防刮、防污、防损等特点，内部基材为高密度多层板，PVC胶边封边:配件:优质五金配件;尺寸:2000mm\*1200mm\*750mm |
| 6 | 血液科-党员室组合书柜 | 张 | 1 | 15500.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；双向使用，高度2650mm\*2700mm\*400mm\*2，双向使用 |
| 7 | 血液科-衣柜顶柜 | 张 | 1 | 1000.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：1400\*700\*580mm |
| 8 | 血液科-收纳顶柜 | 张 | 1 | 1000.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：1400\*700\*450mm |
| 9 | 血液科-护士长办公室文件柜 | 张 | 1 | 2700.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：1200\*2500\*400mm |
| 10 | 血液科-医生更衣室衣柜 | 张 | 1 | 3600.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：1500\*2700\*550mm |
| 11 | 血液科-护士更衣柜 | 张 | 1 | 2500.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：950\*2800\*450mm |
| 12 | 血液科-主任办公室书柜 | 张 | 1 | 5300.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：1800\*2500\*350mm |
| 13 | 血液科-鞋柜 | 张 | 1 | 500.00 | 选用E1级环保多层板定制，采用优质五金配件；尺寸：1780\*500\*360mm |
| 14 | 血液科-储物柜 | 张 | 9 | 10000.00 | 选用实木-杉木柜制作，采用优质五金配件；尺寸：1200\*600\*1250mm |

**B项目技术规格参数要求：**

1、所有材料符合国家标准，行业要求，质量三包，质保两年，并提供长期维修保养服务。

2、所有定制柜，尺寸误差值±20mm，选用E1级环保多层板定制，优质五金配件，主板与门等主要材料选用不低于1.8cm板材厚度，背板不低于0.9cm板材厚度；

3、包工包料包配送包安装调试。

4、中标商家，应先拿E1级环保多层板到医院后勤保障部进行核实，样板留在医院后勤保障；再到科室实地复核尺寸，拿颜色图案卡到科室做选择；确定各项细节后开工制作，要求18个日历天内完成。

**C**项目名称：感染性疾病科二科定做不锈钢柜子和雨棚

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | C项目 | 单位 | 数量 | 上控单价(元) | 备注★ |
| 1 | 感染性疾病科二科-不锈钢储物柜 | 张 | 6 | 14300.00 | 每个高210cm，长宽平均值约65\*65cm，（因房间位置大小原因，6个不锈钢储物柜的外形尺寸均略有不同，中标商需要满足科室对柜体的外形尺寸要求），柜内分3层，层高分别约45、45、98cm，柜脚高约10cm |
| 2 | 感染性疾病科二科-不锈钢挡雨棚 | 张 | 5 | 4000.00 | 雨棚，向外延伸约80cm，每个宽度约1.5米（部分房间因阳台大小原因，尺寸略有不同）；雨棚加等长的一条晾衣杆（国标304不锈钢，直径约32mm），以及加装防响胶。 |

**C项目技术规格参数要求：**

1、所有材料符合国家标准，行业要求，质量三包，质保两年，并提供长期维修保养服务。

2、不锈钢储物柜，确定柜体后，制作尺寸误差值应在±10mm内，选用30\*30mm的国标304不锈钢制作。管材实际厚度需大于等于0.7mm，板材实际厚度需大于等于0.65mm；雨棚，主材选用约：30\*30mm国标304不锈钢管，管材实际厚度需大于等于0.7mm。

3、包工包料包配送包安装调试。

**（三）项目产品基本要求**

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

**（四）商务要求**

1、投标人资格要求

（1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

（2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

（3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

（4）本项目不接收联合体投标。

2、投标产品资格要求

（1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。

（2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：投标公司的《营业执照》。

3、售后服务和资质

（1)售后资质要求：如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部部门，依法维权。

（2)采购数量按实际需求送货，供应商无条件配合。

（3)为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。

（4)签订合同后，根据采购方需求3天内送达。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的

情况，招标人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（5）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

（6）付款条件（进度和方式）：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，乙方开具全额发票给甲方，甲方自收到发票之日起30日内支付总合同金额的90%，12个月后支付合同总金额的10%（不计利息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

**二、合同签订**

招标人和中标人应当自公示结束后30个工作日内签订采购合同。

**三、其他**

出现以下情况包退：

（一）质量有问题(包括但不仅限于产品质量不符合国家标准及有关质量要求)

（二）在运输过程中造成的损坏。

（三）没有按照要求和合同制作。

**四、特别说明**

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

**第四章  评标方法与评分标准**

**一、评标方法与定标原则**

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 **最低评标价法** 确定中标候选人。