附件1：
采购需求 
所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单及技术规格参数 
   
	序号
	物品名称
	数量（台）
	技术参数
	安装方式

	1
	教学触屏投屏一体机
	1
	1.屏幕参数：75寸，触摸屏，屏幕分辨率：超高清4K。
[bookmark: OLE_LINK2]2.显示参数：系统：双系统（Windows+安卓系统），支持选配OPS电脑模块，实现双系统自由切换，CPU架构：八核，安卓系统运行内存≥4GB，储存内存≥32GB，Windows系统运行内存≥8GB，储存内存≥256GB。
3.接口类型及功能：网络LAN，HDMI，USB2.0，AV输入，数字RF天线输入，同轴音频输出， WIFI内置。
[bookmark: OLE_LINK1]4.触控点位：Windows系统默认支持40点，安卓系统默认支持20点。
5.投屏方式：支持手机、平板、电脑无线投屏等，可四分投屏。
6.其他配置：配套触控笔2支，投屏器1个，激光翻页笔1个。
	挂架挂墙安装（包安装调试）

	2
	
	1
	1.屏幕参数：86寸，触摸屏，屏幕分辨率：超高清4K。
2.显示参数：系统：双系统（Windows+安卓系统），支持选配OPS电脑模块，实现双系统自由切换，CPU架构：八核，安卓系统运行内存≥4GB，储存内存≥32GB，Windows系统运行内存≥8GB，储存内存≥256GB。
3.接口类型及功能：网络LAN，HDMI，USB2.0，AV输入，数字RF天线输入，同轴音频输出， WIFI内置。
4.触控点位：Windows系统默认支持40点，安卓系统默认支持20点。
5.投屏方式：支持手机、平板、电脑无线投屏等，可四分投屏。
6.其他配置：配套触控笔2支，投屏器1个，激光翻页笔1个。
	挂架挂墙安装（包安装调试）

	合 计
	2
	合计最高上控价：22500.00元（贰万贰仟伍佰元整）


[bookmark: _GoBack]（二）项目产品基本要求
1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
5、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
二、商务要求   
1.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于该产品联保期。投标人在竞价文件中必须提交产品相关质保及售后服务方案。
2.故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
3.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
4.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院科教科3楼（楼梯上楼）   
5.付款条件（进度和方式）：
签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付合同总金额的 100%。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
6.合同签订：招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
