 项目需求和质量标准
说明：1.所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效
 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单
	序号
	项目名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	血栓弹力图仪
	1台
	20000.00
	详见技术参数要求


 （二）技术规格参数要求 
1.主要用途：用于检测血液的凝固和纤溶过程，通过监测血样凝结过程的物理特性变化来反映血液凝固的动态变化。每台机配置要求：主机+配套软件。
2.一体机设计,无需外接电脑，连续工作时间大于等于24h；设备无需水平调节；
3.技术原理；磁悬浮技术；
4.通道数量：≥4 个/台，可通过无线或者有线实现多台级联；
5.通道性能：稳定性相对偏移≤±10%，批内测试重复性 CV≤10%；
6.仪器自检功能：仪器开机自动进行自检，若单一通道自检不通过则相应通道会锁死无法进行操作，其他通道不受影响；
7.一键式操作，自动上下杯、自动判别停止、自动脱杯，无需拨杆；
8.平台要求：设备无需水平调节；
9.信息传输：可扫描录入信息，设备可接入医院 HIS/LIS 系统，接口费用由中标供应商承担，实现自动建病例及数据上传；
10.可支持多机串联，共用一个 LIS 端口；
11.输出参数：至少包括ACT、R、K、Angle、MA、Ly30、EPL、A30、AA抑制率、ADP抑制率等20个参数；
12.试验数据存储：能存储 300 万个以上的检测结果和曲线；
13.报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。可外接打印机，打印结果报告；
14.仪器配套使用的耗材/试剂（包括但不限于下列试剂）要求：血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂（凝固法）每人份不超过43元，血栓弹力图试验MAADP试剂（凝固法）每人份不超过43元；血栓弹力图试验AA途径MA检测试剂盒（凝固法）每人份不超过43元；在设备使用期限内本仪器所需使用的清洗液、稀释液、定标液、质控液等均要求免费提供（需提供承诺函）。
二、商务要求
1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
4.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。
5.竞标产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（供应商所投产品属医疗器械管理范畴，且竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）（竞标产品属第二、三类医疗器械产品的必须提供，否则按无效投标处理）。
6.投标人需承诺在设备使用内免费无条件开放其所提供的所有系统各功能数据接口，以确保可供其他信息系统的接入或调用，如由于采购人业务需要该设备与采购人信息系统连接，投标人需承诺承担接口费用。
7.售后服务和资质
1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，投标人需提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。
2）质保期：设备主机及所有配置附件安装完毕通过验收投入使用之日起不少于3年。
3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。
8.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
9.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点
10.付款条件（进度和方式）：
设备按分期付款：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到成交供应商账户；验收合格第 12个月后，经成交供应商书面申请，采购人收到的成交供应商请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到成交供应商账户（不计利息）。
[bookmark: _GoBack]配套试剂的采购为按需采购，付款方式按照我院医用耗材（试剂）相关管理制度执行。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
11.招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。
三、报价要求及评审方法
1.报价要求：
①本项目设备部分采用总价报价；
②常用的试剂部分采用统一一个折扣率报价（报价折扣率有效区间：0＜折扣率≤100%，超出按无效响应处理），结算单价=某个试剂的上控价×成交折扣率，折扣率报价只保留小数点后一位数（小数点后一位数只能是0或5，即90.5%、90%等），结算价款=实际采购数量×结算单价。
例如某成交供应商的成交折扣率为90%，则结算单价=上控单价×90%。
2.评审办法
谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法（即最终评审报价折扣率最低的中标）
最终评审报价折扣率=设备折扣率*20%+常用试剂折扣率*80%
设备折扣率=供应商的最后报价÷预算金额×100%
注：最终评审报价折扣率只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（设备为最终成交供应商的最终报价金额，常用试剂为最终成交供应商的最终折扣率报价）





